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BETON LABORATUVARI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ
Bu talimatın amacı, İnşaat Bölümü Beton Laboratuvarında yapılan tüm deneylerin güvenli, düzenli ve doğru bir şekilde yürütülmesini; laboratuvar ekipmanlarının korunmasını ve öğrencilerin iş sağlığı kurallarına uygun davranmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM
Bu talimat, Beton Laboratuvarını kullanan öğrenciler, öğretim elemanları ve teknik personel için geçerlidir. Laboratuvarda yapılan tüm beton, agrega, çimento ve taze/sertleşmiş beton deneylerini kapsar.

3. SORUMLULAR
· Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarın genel düzeninden ve ekipmanların bakımından sorumludur.
· Öğretim elemanı: Deneyin yürütülmesinden sorumludur.
· Öğrenciler: Deney öncesinde talimatları okumak, kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve kurallara uymakla yükümlüdür.

4. GÜVENLİK KURALLARI
1. Laboratuvar önlüğü, gözlük, eldiven ve uygun ayakkabı zorunludur.
2. Uzun saçlar toplanmalı, gevşek kıyafet ve aksesuar kullanılmamalıdır.
3. Laboratuvar içinde yeme, içme ve sigara içmek yasaktır.
4. Elektrikli cihazlar (karıştırıcı, pres vb.) yalnızca sorumlu gözetiminde çalıştırılmalıdır.
5. Kimyasal katkı maddeleriyle temas edilmemeli; cilt teması durumunda bol suyla yıkanmalıdır.
6. Dökülen çimento, su veya karışımlar hemen temizlenmelidir.
7. Yangın söndürücüler ve acil çıkış kapılarının yeri önceden bilinmelidir.
8. Kazalar, yaralanmalar veya arızalar derhal laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.

5. ÇALIŞMA DÜZENİ VE TEMİZLİK
1. Laboratuvar yalnızca ders saatlerinde veya izinli deney zamanlarında kullanılabilir.
2. Her grup, kendisine ayrılan deney alanında çalışmalıdır.
3. Deney bitiminde;
· Kullanılan malzemeler temizlenmeli,
· Numuneler etiketlenmeli,
· Atıklar belirlenen bölmeye bırakılmalı,
· Cihazlar kapatılarak yerlerine konulmalıdır.
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4. Laboratuvar sorumlusunun onayı olmadan hiçbir malzeme veya cihaz laboratuvar dışına çıkarılamaz.

6. DENEY ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
1. Deney föyü önceden incelenmelidir.
2. Kullanılacak cihaz ve malzemelerin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.
3. Numune hazırlama aşamaları öğretim elemanı eşliğinde yapılmalıdır.
4. Deney sırasında kayıt tutmak ve gözlem notu almak zorunludur.

7. CİHAZ VE EKİPMAN KULLANIMI
1. Beton mikseri, vibratör, pres, elek seti, kıvam tablası, etüv vb. cihazlar yalnızca eğitimli kişilerce çalıştırılır.
2. Her cihazın kullanım talimatı cihaz üzerinde veya dosyasında yer alır, dikkatle okunmalıdır.
3. Cihazlarda arıza fark edilirse derhal durdurulmalı ve sorumluya bildirilmelidir.
4. Ölçüm sonuçları deney föyüne doğru biçimde kaydedilmelidir.

8. DENEY SONRASI İŞLEMLER
1. Tüm cihazların önce elektrik bağlantıları kesilmeli, sonra detaylı temizlikleri yapılmalıdır.
2. Numuneler kür havuzuna düzgün şekilde yerleştirilmelidir.
3. Laboratuvar düzeni sağlanmadan ortam terk edilmemelidir.
4. Gün sonunda laboratuvar sorumlusu tarafından genel kontrol yapılır.

9. DİSİPLİN KURALLARI
· Laboratuvar kurallarına uymayan, cihazlara zarar veren veya güvenliği tehlikeye atan kişiler laboratuvardan çıkarılır.
· Kasıtlı ihmal veya hasar durumunda sorumluluk ilgili kişiye aittir.

10. YÜRÜRLÜK
Bu talimat, İnşaat Bölümü Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Güncellemeler laboratuvar panosunda ilan edilir.

11. ONAY
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