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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MYO
İNŞAAT BÖLÜMÜ

KAGİR ATÖLYESİ KULLANMA TALİMATI


Bu talimatın amacı, İnşaat Bölümü Kagir Laboratuvarında yapılan tüm deneylerin güvenli, düzenli ve doğru bir şekilde yürütülmesini; cihazların korunmasını ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uygun biçimde çalışmasını sağlamaktır.


2. KAPSAM

Bu talimat, Kagir Laboratuvarını kullanan öğrenciler, öğretim elemanları ve teknik personel için
geçerlidir. Laboratuvarda gerçekleştirilen tuğla, briket, taş, kiremit, seramik ve harç vb. deneylerini kapsar.


3. SORUMLULAR

· Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarın genel düzeni ve ekipmanların bakımından sorumludur.
· Öğretim elemanı: Deneylerin yürütülmesi ve öğrencilerin güvenliğinden sorumludur.
· Öğrenciler: Talimatlara uymak, kişisel koruyucu donanım kullanmak ve düzeni korumakla yükümlüdür.


4. GÜVENLİK KURALLARI

1. Laboratuvar önlüğü, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmak zorunludur.
2. Laboratuvarda yeme, içme ve sigara içmek yasaktır.
3. Uzun saçlar toplanmalı, gevşek kıyafetler ve takılar kullanılmamalıdır.
4. Aletler yalnızca sorumlu izni ile kullanılmalıdır.
5. Elektrikli cihazlara su sıçratılmamalı, nemli ortamda çalıştırılmamalıdır.
6. Toz maskesi kullanılmalı, özellikle kireç ve çimento harcı karıştırma sırasında dikkat edilmelidir.
7. Dökülen malzeme ve su hemen temizlenmelidir. Islak zemine dikkat edilmelidir.
8. Herhangi bir kaza veya arıza durumunda laboratuvar sorumlusu bilgilendirilmelidir.


5. ÇALIŞMA DÜZENİ VE TEMİZLİK

1. Laboratuvar yalnızca ders saatlerinde veya izin verilen diğer saatlerde kullanılabilir.
2. Her grup, kendisine ayrılan deney alanında çalışmalıdır.
3. Deney sonunda:
· Kullanılan malzemeler temizlenmeli,
· Numuneler etiketlenmeli,
· Artan harç ve tuğla kırıkları uygun kutulara atılmalıdır.
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4. Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan cihaz veya numune laboratuvardan çıkarılamaz.


6. DENEY ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

1. Deney föyü önceden okunmalıdır.
2. Kullanılacak tuğla, taş veya harç numuneleri hazırlanmalıdır.
3. Aletlerin (mala, şakül, kumpas,terazi vb.)sorunsuz ve çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.
4. Deney sırasında ölçüm sonuçları dikkatle kaydedilmelidir.


7. CİHAZ VE EKİPMAN KULLANIMI

1. Aletler (mala, testere, gönye, sıvacı küreği, keser vb.) amacına uygun şekilde doğru kullanılmalıdır.
2. Cihazların kullanım talimatları dikkatle okunmalı ve uygunsuz işlem yapılmamalıdır.
3. Arıza durumunda cihaz kapatılarak sorumluya bilgi verilmelidir.
4. Ölçüm değerleri deney föyüne doğru ve eksiksiz kaydedilmelidir.


8. DENEY SONRASI İŞLEMLER

1. Tüm cihazların önce elektrik bağlantıları kesilmeli, sonra detaylı temizlikleri yapılmalıdır.
2. Numuneler kırılmışsa kalıntılar uygun atık kutusuna atılmalıdır.
3. Laboratuvar düzeni sağlandıktan sonra ortam terk edilmelidir.
4. Gün sonunda laboratuvar sorumlusu kontrol yapar.


9. DİSİPLİN KURALLARI

· Laboratuvar kurallarına uymayan veya ekipmana zarar veren kişiler laboratuvardan çıkarılır.
· Kasıtlı ihmal veya cihaz hasarlarından ilgili kişi sorumludur.


10. YÜRÜRLÜK

Bu talimat, İnşaat Bölümü Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Güncellemeler laboratuvar panosunda ilan edilir.

11. ONAY

	Yetkili
	Ünvan
	İmza
	Tarih

	……………………..
	Bölüm Başkanı
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