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Ek 3 – LABORATUVAR CİHAZI KULLANMA TALİMATLARI

Laboratuvarda bulunan aşağıdaki listede yer alan cihazlara ait kullanma talimatını kapsamaktadır. Bu talimatların ilgili cihazların yanına görünür bir yere asılması gereklidir.

Cihaz adı:


1. Etüv

2. Çimento Test Presi

3. Çimento Mikseri

4. Sarsma Tablası

5. Elek Seti

6. Karot Makinesi
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Amaç: Numunelerin içindeki nemin giderilmesi, sabit kütleye ulaşması.

Kullanım Sırası:

1. Etüv çevresinde yanıcı madde bulunmadığından emin olun.
2. Elektrik kablosunu prize takın.
3. Cihazın ana şalterini açın (ON konumu).
4. Sıcaklık ayarını genellikle 105°C aralığına getirin.
5. Ön ısıtma için 15 dakika bekleyin.
6. Numuneleri metal tepsilere yerleştirip etüve koyun.
7. Süre sonunda cihazı kapatın:
· Önce ısıtıcı düğmesini kapatın,
· Ardından ana şalteri kapatın (OFF),
· Elektrik fişini prizden çekin.
8. Numuneleri ısıya dayanıklı eldivenle çıkarın.

.ı DİKKAT:

· Sıcak etüve el veya yüz yaklaştırmayın.
· Kapak sıkça açılıp kapatılmamalıdır (sıcaklık dengesi bozulur).
1. ETÜV (KURUTMA FIRINI) KULLANMA TALİMATI



Amaç: Harç veya çimento priz numunelerinin basınç dayanımını ölçmek.

Kullanım Sırası:

1. Pres cihazının tablası temiz ve düzgün olmalıdır.
2. Elektrik bağlantısını kontrol edin.
3. Ana şalteri açın (ON).
4. Cihazın ayarını test yapacağınız deneye (çekme-basınç-eğilme) göre ayarlayın.
5. Deney yapacağınız kısmın tablasını yerleştirin.
6. Numuneyi dikkatlice alt tabla ortasına yerleştirin.
7. Üst baskı plakasını numuneye hafifçe temas ettirin.
8. Başlat (Start) düğmesine basarak deneyi başlatın.
9. Numune kırılınca ekrandaki maksimum yükü not alın.
10. Deney bittiğinde:
· Start düğmesini kapatın (Stop),
· Ana şalteri kapatın (OFF),
· Elektrik fişini prizden çekin.
11. Tabla temizlenir ve cihaz kapakla korunur.

 ı.DİKKAT:

· Cihaz çalışırken elleri tabla yakınına sokmayın.
· Numune ekseninde düzgün yerleştirilmelidir.
· Bu cihaz sorumlu öğretim elemanı gözetiminde kullanılmalıdır.
2. ÇİMENTO TEST PRESİ KULLANMA TALİMATI



Amaç: Çimento harcının standart oranda karıştırılması.

Kullanım Sırası:

1. Karıştırıcı haznesi ve paletler temiz olmalıdır.
2. Elektrik fişini takın.
3. Ana şalteri açın (ON).
4. Ölçülü miktarda su, çimento ve kumu hazneye ekleyin.
5. Karıştırma hızını ve süresini ayarlayın.
6. Start düğmesine basarak karıştırmayı başlatın.
7. Süre dolunca Stop düğmesine basın.
8. Cihazı durdurduktan sonra ana şalteri kapatın (OFF).
9. Elektrik fişini prizden çekin.
10. Hazne ve paletleri hemen suyla temizleyin.

 ı.DİKKAT:

· Cihaz çalışırken kapağı açmayın.
· Karışım oranları standartlara göre olmalıdır.
3. ÇİMENTO MİKSERİ (HARÇ KARIŞTIRICISI) KULLANMA TALİMATI



Amaç: Çimento harcı veya beton numunelerinin sıkıştırılması, hava boşluklarının giderilmesi.

Kullanım Sırası:

1. Cihazın bulunduğu yüzeyin düz ve sağlam olduğundan emin olun.
2. Elektrik fişini takın.
3. Ana şalteri açın (ON).
4. Numune kalıplarını tabla üzerine yerleştirin.
5. Tabla sabitleme kollarını kapatın.
6. Start düğmesine basarak titreşimi başlatın.
7. 30–60 saniye titreşim uygulanır (malzeme homojen olana kadar).
8. Stop düğmesine basarak titreşimi durdurun.
9. Ana şalteri kapatın (OFF) ve fişi prizden çekin.
10. Tabla yüzeyi temizlenip kuru bırakılır.

 ı.DİKKAT:

· Titreşim süresi aşırı olursa numune ayrışabilir.
· Cihaz çalışırken tabla üzerine el konulmamalıdır.
4. SARSMA TABLASI KULLANMA TALİMATI



Amaç: Agreganın tane boyut (agrega granülometrisi) analizini yapmak.

Kullanım Sırası:

1. Elekler temiz ve kuru olmalıdır.
2. Elekler büyük açıklıktan küçüğe doğru sıralanır.
3. Cihazın üzerine yerleştirilir.
4. Tartılan agrega numunesi en üsteki eleğe koyulur.
5. Elektrik fişini takın.
6. Ana şalteri açın (ON).
7. Zamanlayıcıyı ayarlayın.
8. Start düğmesine basın.
9. Süre dolunca cihaz otomatik durur veya Stop düğmesiyle durdurulur.
10. Ana şalteri kapatın (OFF) ve fişi prizden çekin.
11. Her elekte kalan malzeme dikkatlice tartılır, deney föyüne yazılır.
12. Elekler temizlenir.

 ı.DİKKAT:

· Elekler ıslak malzeme ile kullanılmamalıdır.
· Cihazın sarsma süresi uzun tutulmamalıdır (aşınma yapar).
5. ELEK SETİ KULLANMA TALİMATI


6.  ​KAROT MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

Amaç:
Beton veya harç elemanlarından silindirik numune (karot) almak; malzemenin iç yapısını, dayanımını veya yoğunluğunu incelemek için örnek elde etmek.

Kullanım Sırası
1. Cihazın yerleşimi:
· Karot makinesi düz, sağlam bir zemine sabitlenir.
· Makine tablası kaymaz şekilde yerleştirilir.
· Su bağlantı hortumu takılır (soğutma için).
2. Hazırlık aşaması:
· Karot alınacak numune (beton blok vb.) sabitlenir.
· Karot ucunun uygun çapta ve sağlam olduğundan emin olun.
· Su akışı kontrol edilir; kesme boyunca sürekli su verilmelidir.
3. Elektrik bağlantısı:
· Fişin ve kablonun sağlam olduğundan emin olun.
· Fişi prize takın.
· Ana şalteri açın (ON).
4. Kesim işlemi:
· Su akışını başlatın.
· Karot ucu numune yüzeyine dik olarak temas ettirilir.
· Start/ON (çalıştır) düğmesine basın.
· Yavaş ve sabit baskı ile kesim yapılır, zorlamayın.
· Numune boyunca kesim tamamlanınca cihazı durdurun.
5. Kapatma sırası:
· Stop/OFF düğmesine basın.
· Su akışını kesin.
· Ana şalteri kapatın.
· Fişi prizden çekin.
· Karot ucunu suyla temizleyin, cihazı kuru bırakın.

 ı. DİKKAT:
· Gözlük, eldiven ve kulaklık zorunludur.
· Kesim sırasında el veya giysi dönen kısma yaklaştırılmamalıdır.
· Su olmadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır (uç yanabilir).
· Karot makinesi hareket halindeyken yerinden oynatılmamalıdır.
· Kullanımdan sonra fiş prizden çekilmeden laboratuvar terk edilmemelidir.
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