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ATÖLYEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1. İş güvenliği için işaretlere, yasaklayıcı ve uyarıcı tabelalara uyulmalıdır.
2. Ders başlamadan önce atölye önünde bütün öğrencilerin hazır olmaları gerekir. Kullanılan araç gerecin zarar görmesi durumunda sorumlu öğretim görevlisine bilgi verilmelidir.
3. Atölyede çalışma ortamında öğrenci için tehlike oluşturabilecek kıyafetler, açık ayakkabılar (sandalet, terlik vb.) giyilmemeli, sallantılı takılar takılmamalı, uzun saçlar toplanmalıdır. 
4. Araç gereçler kullanılırken işlem sırasına ve kullanma yönergelerine uyulmalıdır.
5. Çalışan öğrencilerin hareketlerini engellememek için öğrenciler birbirlerine fazla yaklaşmamalı ve güvenli bir hareket alanı bırakmalıdır.
6. Atölyeye yiyecek-içecekle girmek ve sigara içmek kesinlikle yasaktır. 
7. Kesici, delici, yanıcı vb. tehlikeli araç gereçler sorumlu öğretim görevlisi gözetiminde kullanılmalıdır.
8. Herhangi bir kaza-yaralanma durumunda hemen sorumlu öğretim görevlisi bilgilendirilmelidir. 
9. Atölyede öğrencilerin kendi aralarında şakalaşması, atölyeye izinsiz girip çıkmak kesinlikle yasaktır. 
10. Bir makineyi çalıştırmaya başlamadan önce makinenin koruyucu siperlerinin yerinde olduğu kontrol edilmelidir. 
11. Kullandıktan sonra, kullandığınız makinayı daima temizleyin. Asla çalışan makinayı temizlemeye kalkışmayın.
12. Tezgahlar üzerindeki metal talaşları kaldırırken bir fırça veya talaş toplama çengeli kullanın. Onlara elle dokunmayın, ellerinizi kötü bir şekilde kesebilirsiniz.
13. Tezgahlar veya diğer elektrikli araçlar, ana elektrik şebekesine bağlıdır. Bir arıza olursa, hemen makinayı durdurup sorumlu öğretim elemanına haber veriniz.
14. Kaynak makinesi kullanılırken kaynak maskesi, koruyucu eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.
15. Atölye çıkışında çalışma alanları ve çevre, temiz bir şekilde bırakılmalıdır. 
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